**Załącznik nr 5 do SIWZ**

……………………………. ……………………………..

(pieczęć firmowa) (miejscowość, data )

KARTA OPISOWA POJAZDU

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................

Niniejszy Formularz – Karta opisowa pojazdu składana jest w celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę samochód odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagany parametr | Potwierdzenie minimalnych wymagań |
|  | Parametry i wyposażenie samochodu. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych | Należy wpisać wartość oferowanego parametru |
| 1. | Silnik- Diesel o pojemności min. 1,900 cm o mocy min. 160 KM |  |
| 2. | Manualna skrzynia 6 biegów |  |
| 3. | Rozstaw osi: powyżej 4300 mm, przedłużony zwis, wysoki dach |  |
| 4. | Kolor do uzgodnienia bez dopłaty  |  |
| 5. | Koła 16 felgi stalowe, komplet opon letnich oraz dodatkowy komplet opon zimowych (ogumienie fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy). Rozmiary opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu |  |
| 6. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 7. | Poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
| 8. | Reflektory przeciwmgielne |  |
| 9. | Automatyczny włącznik świateł |  |
| 10. | Rok produkcji: nie starszy niż 2012 r |  |
| 11. | Gniazda wtykowe 12 V z przodu,  |  |
| 12. | Schowek w desce rozdzielczej |  |
| 13. | Dwa zabezpieczenia przed kradzieżą, immobiliser, alarm |  |
| 14. | Radioodtwarzacz CD/MP3 z 4 głośnikami, antena dachowa |  |
| 15. | Tachograf cyfrowy |  |
| 16. | Tapicerka foteli – materiałowa |  |
| 17. | Dopuszczalna Masa Całkowita: 5.000 kg |  |
| 18. | Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, pełnowymiarowe koło zapasowe, gaśnicę |  |
| 19. | Homologacja – autobus 19 + 1 |  |
| 20. | ABS / ASR / ESP |  |
| 21 | Termoizolacyjne szyby |  |
| 22 | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa |  |
| 23 | Drzwi tylne skrzydłowe bez okien, boczne listwy ochronne |  |
| 24 | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 25 | Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektronicznie |  |
| 26 | Fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją z podłokietnikiem po prawej stronie |  |
| 27 | Półka nad przednią szybą |  |
| 28 | Gniazdo 12V w kabinie kierowcy |  |
| 29 | Stabilizator przedni wzmocniony, Stabilizator tylny |  |
| 30 | Dodatkowe wygłuszenie hałasu |  |
| 31 | Szyba przednia ogrzewana |  |
| 32 | Brak siedzenia pasażera, brak drzwi przesuwnych po prawej stronie |  |
| 33 | Ogranicznik prędkości do 100 km/h |  |
| 34 | Lusterka zewnętrzne regulowane manualnie, ze zintegrowanymi kierunkowskazami |  |
| 35 | Drugi akumulator z przekaźnikiem rozłączającym |  |
| 36 | Światła przeciwmgielne przednie |  |
| 37 | Wspomaganie ruszania pod górę |  |
| 38 | Złącze do zabudów |  |
| 39 | Przeszklenie przedziału pasażerskiego oprócz drzwi tylnych – szyby panoramiczne przyciemniane pojedyncze wklejane do nadwozia |  |
| 40 | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego |  |
| 41 | Wyłożenie ścian, sufitu tapicerką miękką |  |
| 42 | Parapety wokół okien z tworzywa ABS –łatwo zmywalne |  |
| 43 | Wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm |  |
| 44 | 4 wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych |  |
| 45 | Fotele typu Intap Ergobus z zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia, fotele w pierwszym rzędzie i środkowym w ostatnim z 3 pkt. pasami bezpieczeństwa, pozostałe fotele posiadają pasy biodrowe |  |
| 46 | Fotele w trzech ostatnich rzędach zamontowane na podeście stanowiącym jednocześnie miejsce na bagaż z dostępem od tyłu pojazdu  |  |
| 47 | Przesuw boczny w podwójnych rzędach do foteli (5 sztuk) |  |
| 48 | Podłokietniki 10 sztuk |  |
| 49 | 1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy |  |
| 50 | Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych |  |
| 51 | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych, |  |
| 52 | Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach, |  |
| 53 | Dodatkowa gaśnica 2 kg. |  |
| 54 | Obniżenie stopnia wejściowego |  |
| 55 | Luk dachowy w centralnej części dachu pojazdu, spełniającego rolę wyjścia awaryjnego |  |
| 56 | Wentylator nawiewno-wywiewnego w przedniej części dachu pojazdu |  |
| 57 | Dodatkowe oświetlenie - 3 punkty przedziału pasażerskiego, |  |
| 58 | Oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym |  |
| 59 | Klimatyzacja całego pojazdu - (parownik umieszczony na dachu pojazdu, moc min 10 Kw.) z nawiewem indywidualnym dla każdego rzędu siedzeń (wylot powietrza wraz z lampką), panel sterowania elektroniczny, gotowe półki |  |
| 60 | Niezależne ogrzewanie od pracy silnika typu Eberspaecher lub typu Webasto z dwupunktowym rozprowadzeniem - odpowiedniej mocy (5,5 Kw.) - (sterownie za pomocą mini zegara) |  |
| 61 | Półki na bagaż podręczny |  |
| 62 | Koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem |  |
| 63 | Złącze rozruchowe |  |
| 64 | Oświetlenie przy stopniu bocznym wejściowym |  |